**Upgrade-firmware zumo 590 naar zumo 595**

**Waarom?**

* Spotify-ondersteuning
* Garmin Avontuurlijke routing (met 3 opties om voorkeuren aan te passen)
* Live-tracking
* Beter ‘*Waar Naar Toe* ‘ menu
* Bij lange ritten attendeert de waarschuwing voor vermoeidheid.
* Veiliger rijden met waarschuwingen voor de bestuurder ( attendeert op: naderende scherpe bochten, verkeerde kant een straat met eenrichtingsverkeer wilt inrijden, gewijzigde maximumsnelheid, langzaam verkeer, Snelheidsbeperking, spoorwegovergangen, overstekend wild, schoolzones, roodlichtcamera's en flitsers1 nadert en dergelijke.

**Aansprakelijkheid:**

Alles wat hier staat is op eigen risico!

Wij zijn niet aansprakelijk voor fouten of problemen die uit deze procedure voortkomen!

Wij adviseren u dan ook om dit alleen door Garmin erkende reparateurs te laten uitvoeren.

**Voorwaarde:**


* Gebruik een Windows-computerversie: 7, 8 of 10 (virtuele Windows gaat niet)
* Sluit Garmin Express af
* U hoeft geen Garmin USB-stuurprogramma's te installeren


**Volg deze stappen:**

**De File: Flash\_Prog.doc in Jouwweb MC t Centrum moet je downloaden en de extensie .doc veranderen in .zip. dit is namelijk een ZIP file waar alle bestanden en programma’s instaan welke je nodig hebt.**

**OF / EN**

* Download het Garmin Updater-programma SoftwareMissing.zip.
* Pak het zip-bestand uit en verwijder alle bestanden, behalve het bestand Updater.exe.
* Download de RGN\_Tool van de wiki-pagina van TurboCCC.
* Pak het zipbestand uit en gebruik alleen het bestand RGN\_Tool.exe.
* Download de één na laatste Zumo595-firmwarebestand van de Index of Perry: http://gawisp.com/perry/zumo/ zoek naar Zumo595 \_ \*\*\*. Gcd
* Open het Zumo595\_420.gcd-bestand in de RGN\_Tool en voer een Save to RGN (Zumo595\_420.rgn)
* Sleep het Zumo595\_420.rgn bestand naar de Updater.exe en Run het programma als Administrator
* Kies voor: USB-Device
* Pak je zumo 590 en zorg ervoor dat deze helemaal uitgeschakeld is.
* Sluit de Micro USB-stekker aan op de achterkant van de zumo 590
* Plaats uw vingers op de linker boven- en linker beneden hoek (of één vinger in de rechte ronder hoek).
* Steek de USB-kabel in de computer.
* Wacht tot je: ***System Loader*** op het zumo 590 scherm ziet en de computer pling / plong geluid maakt.
* Druk dan direct op OK in de Updater
* Als de Updater begint met het laden van de firmware, laat dan uw vingers los van het scherm.
* Wees geduldig om het te laten voltooien.
* Na het updaten zal je zumo opnieuw opstarten en zal het een tijdje duren (kaarten lezen).
* Dan zal het u om uw land vragen en de vreugde kan beginnen.
* Plaats uw zumo 590 naast een venster om het een GPS-signaal te laten ontvangen.
* Sluit je Zumo aan op Garmen Express en het apparaat zal geupdate worden met de nieuwste versie.
* Update je zumo met tekst, toetsenbord en andere kleine updates met Garmin Express.





**Terug draaien?**

Als het allemaal niet lukt en / of je wilt teruggaan naar de firmware van de zumo 590, herhaal dan het hele proces en gebruik de laatste zumo 590-firmware, ook verkrijgbaar bij de Index of Perry

**Tip voor Nederlandse gebruikers!**

* Download de bijgevoegde tekstbestanden (originele 595-bestanden) uit dit bericht
* Maak een back-up van de drie Garmin 590-taalbestanden

nl\_ NL.glx / nl\_NL\_PRX.glx / nl\_NL\_TRF.glx in uw Zumo \ Text \ -map

* Kopieer / plak de drie originele Zumo 595-taalbestanden in uw Zumo: \ Text \ -map

en overschrijf de oude bestanden

**Mogelijk na de upgrade**

Garmin wordt niet door de computer herkend als gevolg van onjuiste MTP-instellingen

* Oplossing zie: https://www.youtube.com/watch?v=OH00X7YV\_kA
* Fout melding van BaseCamp bij het aansluiten van de Garmin op uw computer





* Oplossing: - Maak een back-up van het bestand GarminDevice.xml en verwijder de volgende sectie (zoek in het bestand naar '<PartNumber> 006-' zonder aanhalingstekens) uit het oorspronkelijke bestand GarminDevice.xml



* Verander de naam van alleen 'Zūmo' in iets anders zoals 'Zūmo 59x'

(regel 6, '<Beschrijving> Zūmo 59x </ Beschrijving>').

Hiermee wordt de beschrijving van de zumo in BaseCamp bijgewerkt.

[](https://1.bp.blogspot.com/-U4jE4PxyPzw/WhqCITdH8qI/AAAAAAAACcc/U8zKtq8SRw8GOgttrTE61g9VB5ubKos7ACLcBGAs/s1600/3b.png)[](https://2.bp.blogspot.com/-5RkxcWqVegE/WhqBy6eyd7I/AAAAAAAACcU/Ac0SiE-4maAJl3MnLM0LRmyU5-3P1X-3wCLcBGAs/s1600/3a.png)

Voorheen Later

* Sla het bestand GarminDevice.xml op of/en overschrijf het orginele bestand
* Verander het bestand GarminDevice.xml in alleen-lezen, zodat Garmin het bestand kan overschrijven tijdens een update.

**Sources:**

http://forum.gps-expert.nl

https://www.gps-expert.nl

https://www.gawisp.com/perry

https://www.mrgps.nl

https://www.turboccc.wikispaces.com

http://forum.GPS-expert.nl/viewtopic.php?f=22&t=1533

https://www.bmwgsclub.nl/forum/topic/70433-Garmin-Zūmo-590-flash-naar-595

**Zumo 590:**

http://www8.garmin.com/support/download\_details.jsp?id=7183

http://download.garmin.com/software/zumo590\_330.gcd

http://www.gawisp.com/perry/zumo/zumo590\_330.gcd

http://www.gawisp.com/perry/zumo/zumo590\_320.gcd

http://www.gawisp.com/perry/zumo/zumo590\_310.gcd

**Zumo 595**:

http://www8.garmin.com/support/download\_details.jsp?id=9518

http://www.gawisp.com/perry/zumo/Zumo595\_420.gcd

http://www.gawisp.com/perry/zumo/Zumo595\_410.gcd

<http://gawisp.com/perry/zumo/Zumo595_320.gcd>

**Youtube uitleg:**

https://www.youtube.com/watch?v=CdAx6x-L\_Uo